2007 교량정밀점검 및 교량현황조사 용역

과     업     지    시    서

2007. 08

정    선    군

1. 목 적

본 용역은 시특법에 따른 정밀점검 용역으로 시설물의 문제점 발생부위 및 붕괴유발부재 또는 문제점 발생 가능성이 높은 부위 등의 중점유지관리사항을 파악하고 향후의 점검․진단시 구조물에 대한 안전성평가의 기준이 되는 초기치를 구하는 것을 목적으로 한다.

2. 과업의 개요

1. 대상시설물

시 설 명	제 원		형 식	위 치	비 고
	연 장 (m)	폭 (m)
남평대교	180	9.0	PSC I형교	북평면 남평리
반천대교	180	9.0	PC I형교	북 면 반천리
암 내 교	130	7.4	RC 슬래브교	임계면 용산리
현황조사	5,917			정선군 관내

2. 과업의 범위

가. 설계자료 등 기초자료 조사

나. 현황조사 및 조사자료 분석

다. 시설물의 내구성 및 내하력 조사

3. 과업의 범위

1. 일반사항

가. 도급자는 본 과업내용 및 관계법령 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 한다.

나. 도급자는 계약일로부터 7일이내에 다음사항이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 우리군의 승인을 받아야 한다.

1) 과업수행을 위한 조사방법, 추진계획서, 일정계획서

2) 본 과업을 추진하기 위한 조직체계 및 인원투입계획

3) 보안대책 및 각서

4) 책임기술자 및 분야별 책임기술자의 사용인감 또는 서명

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간중에 도급자 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 우리군의 사전동의를 받아야하며, 우리군에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서는 우리군의 요구에 의해 즉시 교체하여야 한다.

라. 본 과업은 계약기간내에 예정공정에 맞추어 착오없이 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 통념상으로 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우 우리군의 승인을 얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있다.

마. 본 과업의 성과는 과업수행내용에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야하며, 건설교통부에서 고시한 시설물안전점검지침을 준수하여야 한다.

바. 본 과업의 최종성과가 그 내용상 미미, 과오 등의 결격사유가 발견될 경우에는 도급자의 비용부담으로 보완조치 하여야 한다.

사. 본 과업수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 우리군의 사전승인 없이는 본 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없다.

아. 본 과업수행시 안내간판 및 교통유도시설 등을 설치하여 안전관리에 만전을 다하여야 하며, 안전관리 및 교통정리 미흡등으로 발생되는 모든 민, 형사상의 책임은 도급자가 진다.

4. 안전점검 종합보고서

1. 서 두

보고서의 표지에는 기 실시한 안전점검의 개략을 알 수 있도록 다음의 사항을 기술한다.

∙ 제출문

∙ 참여기술진 명단

∙ 보고서 목차

∙ 점검대상물의 위치도

∙ 점검대상물의 전경사진

2. 실시한 안전점검의 요약

기 실시한 안전점검의 범위와 과업내용 등 주요사항을 기술한다.

∙ 점검대상물의 개요

∙ 각 차수별 안전점검 실시현황 (점검기관명, 책임기술자명, 점검기간, 점검비용)

∙ 기 실시한 안전점검의 주요내용

3. 기 실시한 안전점검에 의한 조치사항 및 보수․보강 실시결과 확인․검토

∙ 안전점검에 의한 조치 결과의 확인

∙ 보수ㆍ보강 작업의 실시 및 작업결과의 확인

∙ 조치결과 및 보수․보강작업의 적정성 평가

∙ 기타 사항

4. 종합결론 및 건의사항

∙ 종합결론

∙ 미 조치사항 목록

∙ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∙ 기타 필요한 사항

5. 부 록

∙ 확인 사진

∙ 기타 참고자료

5. 점검요령

1. 일반

점검은 건설교통부에서 제정한 건설공사 안전관리 요령 및 건설공사 안전관리계획서 작성지침과 관련 시방서를 참조하여 실시하며, 당해 공사시방서 및 관련시방서를 참조하여 현장의 상황 및 시공조건을 고려하여 점검사항을 정하고 세부 안전점검표를 작성하여 점검을 실시한다.

점검결과 발견한 물리적․기능적 결함 등을 정확히 파악하여 적절한 보수․보강 등의 조치를 제시할 수 있도록 기본조사와 추가조사를 실시한다.

2. 현장조사

현장조사는 육안검사, 기본조사, 추가조사로 구분된다. 육안검사라 함은 구조물의 균열, 재료분리 여부, 콜드조인트 등의 발생여부를 육안으로 면밀히 확인하는 것을 말하며, 기본조사라 함은 비파괴시험장비로 실시하는 콘크리트 강도시험 및  철근배근 탐사 등을 말한다. 추가조사라 함은 구조안전성 평가 및 보수․보강 판단에 필요한 지질․지반조사, 강재조사, 지하공동탐사, 콘크리트 제체 시추조사, 수중조사, 콘크리트 물성시험 등을 말한다.

3. 실내분석

실내분석이라 함은 정기안전점검에서는 육안검사 자료를 도면으로 작성하고, 기본조사 자료와 함께 평가하는 것을 말하며, 정밀안전점검에서는 육안검사, 기본조사 및 추가조사를 실시한 결과를 분석하고 필요한 구조계산을 실시한 후 보수ㆍ보강방안을 제시하는 것을 말한다.

4. 중대한 결함에 대한 조치

현장에서의 안전점검 기간 동안 중대한 결함이 발견된 경우에는 즉시 발주자 및 안전총괄책임자에게 통보하여야 하며, 발주자 및 안전총괄책임자는 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

1. 발견된 결함에 대한 신속한 평가 및 응급조치

2. 정밀안전점검 실시 여부

3. 기타 필요한 사항

6. 조사항목 및 시험

1. 일 반

건설공사의 정기안전점검은 조사항목으로 육안검사, 기본조사, 필요할 경우 추가조사를 수행하며, 정밀안전점검 및 초기점검은 육안검사, 기본조사를 수행하며, 필요한 추가조사항목에 대해서는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 건설안전점검기관과 협의하여 정하도록 한다.

단, 초기점검은 향후의 유지관리 및 점검․진단에 필요한 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성 및 초기치(교량의 실응답, 터널의 배면공동상태, 댐의 기준점 및 변위측량, 건축물의 주요외부기둥의 기울기 및 주요바닥부재의 처짐 등)를 얻기 위한 추가조사를 실시하여야 한다.

2. 조사항목

가. 육안검사

1. 균열

2. 재료분리

3. 누수

4. 콜드조인트 발생여부 등

나. 기본조사

1. 콘크리트 비파괴강도 (시설물별 5개소 이상 실시)

2. 철근탐사 (시설물별 3개소 이상 실시)

3. 간단히 측정할 수 있는 구조부재의 변위

4. 점검계획 수립시 정한 점검항목

다. 추가조사

1. 구조물 전체에 대한 외관 조사망도 작성

2. 지질조사 : 시추, 시굴, 코어채취, 공내시험, 암반강도시험 등

3. 지반조사 및 탐사 : 시추 또는 오거보링, 공내시험, 시료채취, 토질시험, GPR 탐사, 지하공동, 지층분석 등

4. 콘크리트 제체 시추조사 : 시추, 공내시험, 시편채취, 강도시험, 물성시험 등

5. 수중조사 : 조사선에 의한 교대・교각기초, 댐・항만 등의 수중조사 등

6. 콘크리트 재료시험 : 코어채취, 강도, 성분, 공기량, 염화물함유량시험 등

7. 강재 비파괴시험 : UT, RT

8. 구조물의 조사에 필요한 가설재의 설치 및 해체 등

9. 교량 및 터널점검차 : 교량의 상부구조 조사 및 터널 내부조사 등을 위한 차량 및 조종원(운전수, 조수)

10. 비파괴재하시험 : 정적 또는 동적 재하시험

11. 구조・지반・수리해석

12. 구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문

13. 현지보조인부의 노임(특별인부의 시중 노임단가 적용)

14. 마감재의 해체 및 복구 : 구조물의 육안점검과 접근통로를 위한 기둥, 벽의 미장재,  천정의 부분해체 및 복구

15. 전기 및 기계설비에 대한 조사・시험(건축물 제외)

16. 계측 및 측량 : 구조물의 상태 및 변위를 파악하기 위하여 계측․측량기를 사용하여 실시하는 토압측정, 변위측량 등

17. 기타 점검을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 비용

라. 시험

기본조사 및 추가조사를 위한 각종시험은 다음과 같다.

1) 콘크리트 시험

․ 반발경도

반발경도시험(Rebound Test)은 콘크리트의 경도를 측정하여 콘크리트의 강도를 추정하는데 사용된다.

․ 초음파법(Ultrasonic Techniques)

콘크리트 내부의 결함, 균열깊이, 강도 및 품질상태를 검사하는데 사용한다.

․ 자기법(Magnetic Methods)

자기법은 주로 철근의 피복두께, 위치 및 직경 확인에 사용된다.

․ 레이다법(Radar Techniques)

지표면 침투 레이다(GPR : Ground-Penetrating Radar)는 구조물 공동 및 지하매설물 등을 발견하기 위하여 사용된다.

․ 방사선법(Radiography Test)

감마광선은 콘크리트를 투과할 수 있으므로 필름을 방사선에 노출되게 함으로써 콘크리트 검사에 사용할 수 있다.

2) 강재시험

․ 방사선투과시험(Radiographic Test)

용접 또는 주조의 슬래그 함침(Slag Inclusion)이나 간극과 같은 결함을 쉽게 찾아낼 수 있는 방법이다.

․ 자분탐상시험(Magnetic Particle Test)

이것은 염료침투방법과 같이 표면이나 표면부근의 결함을 찾을 때에 쓰인다.

․ 침투탐상시험(Liquid Penetrant Test)

염료침투방법을 사용한 점검은 가장 보편적으로 사용되는 방법이다. 이 방법은 비록 구조물 표면의 결함에만 한정되지만 저가로 쉽게 사용할 수 있다.

․ 초음파 탐상시험(Ultrasonic Test)

이 방법은 내부 결함을 찾기 위하여 재료 내의 소리에 대한 진동 특성을 이용하여 점검하는 방법이다.

3) 실내시험

구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 실시하는 시험은 특정부분에 대한 자료가 필요하거나 구조안전성 평가에 유용할 경우 사용한다. 현장시험 결과 및 조사된 사항을 보완하기 위하여 다음과 같이 표준화된 실내시험을 실시할 수 있으며 이들 시험은 KS기준에 준하며, KS기준에 없는 시험은 ASTM이나 AASHTO 등의 기준을 적용할 수 있다.

1. 콘크리트시험

강도, 수분함량, 공기량, 염화물 함유량 등을 측정

2. 강재시험

강도 등을 측정

3. 토질시험

입도, 함수비, 애터버그 한계(Atterbergꡑs Limit), 투수, 다짐, 압밀, 압축시험 등

4) 시험결과의 해석 및 평가

콘크리트 및 강재시험, 실내시험 결과는 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석․평가하여야 하며, 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악하여야 한다.

필요한 경우 기존자료와 현장계측자료를 토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 모델링(Modelling)을 통하여 이론적 해석을 할 수 있다.

5) 시험보고서

콘크리트 및 강재시험, 실내시험 결과는 점검대상물 안전평가에 필요한 자료의 일부로 사용하며, 시험결과는 책임시험자가 서명한 시험기관의 정식 공문으로 제출하여야 한다.