- 어름치카페 제작 설치사업 -

과  업  지  시  서

정  선  군

어름치카페제작 설치사업 과업지시서

□ 과업개요

1. 과업명 : 어름치카페 제작 설치사업

2. 과업의 배경 및 목적

레일바이크 편의시설로 객차의 내․외부를 개조, 식당으로 운영하여

새로운 관광자원 개발과 관광객의 편의를 제공하고자 함.

3. 용역기간: 착수일로부터 180일

□ 과업지시사항

1. 대상차량

객실좌석이 84석이며 출입구 5개소인 어름치 형상의 객차  2량과

주변부대시설

2. 적용사항

◦ 한국표준규격(KS)

◦ 한국철도표준규격(KRS)

◦ 열차개조 과업지시서 및 설계도면

3. 기본원칙

◦ 본 개조 작업에 필요한 모든 재료는 KS표시품 또는 동등 이상의

재료를 사용 하여야 한다.

◦ 본 개조에 적용되는 물품에 대하여 재료의 재질, 색상, 형태, 무늬

는 정선군의 승인후에 사용하여야 한다.

◦ 과업 수행자는 작업상태를 확인할 수 없는 곳의 시공은 반드시

감독관의 입회하에 시공하여야 한다.

◦ 내장판은 불연난연 1급 시험중 표면 시험에 적합 하여야 한다.

◦ 단열재는 KSM3808에 의한다.

◦ 객실식당에는 피타일 지정색을 마감한다.

◦ 기존차량에서 철거한 부품중 재 사용할 품에 대한 관리는 과업수행

자가 한다.

◦ 전등설비 작업은 한국철도공사 전등설비 작업 기준서에 의거 안전

하게 시공한다.

◦ 정선군에 제시한 도면과 과업지시서등과 상이한 부분의 개조시에는

사전에 도면을 제출하여 승인을 얻어야 한다.

4. 일반사항

◦ 본 용역의 과업지시서 및 적용규격과 정선군의 지시에 따라 성실

하게 수행하고 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 및 “예산

회계법” 등의 제반 계약내용을 준수하여야 한다.

◦ 본 과업은 계약을 체결한후 7일 이내에 착공하여야 하며, 보안각서,

과업수행서등을 첨부한 착수계를 제출하여야 한다.

◦ 계약을 체결한 후 15일 이내에 그래픽 싸인 계획안을 정선군에 제

출하고 승인을 득하여야 한다.

◦ 본 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 경험이 풍부한 전문가로

구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어 지도록 하여야 한다.

◦ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는

중요사항에 대하여는 정선군과 협의하여 수행하고 기타 경미한

사항에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.

◦ 본 과업 수행과 관련하여 한국철도공사 협조가 필요시 과업수행자

와 협의하여 부담분을 수행한다.

◦ 본 과업 수행으로 인한 제반 저작권등의 침해가 발생할 경우에는          과업수행자의 책임으로 한다.

◦ 본 과업수행으로 인하여 발생한 폐기물은 과업수행자가 폐기물관리

법에 의거 적정하게 처리하여야 한다.

◦ 본 과업수행중에 열차의 개조와 관련이 없는 장치 및 기기에 손상

이 가지 않도록 사전조치를 한 후 작업을 시행하여야 하며 한국

철도공사의 업무에 지장 또는 마찰을 일으키는 행위를 하여서는

안된다.

◦ 본 과업수행중으로 인하여 수도,전기등 인허가사항은 과업수행자가         절차에 따라 처리하여야 한다.

5. 세부과업 내용

◦ 외부 개조(어름치 형상)

- 차량외부 도장을 제거하고 녹방지 페인트를 도색한다.

- 외부형상 개조시 골조는 H-300*300*10*15로한다.

- 형상의 구체는 D-10 철근으로 보강하며 와이어판넬 HK100,60m

/m 로 한다.

- 와이어판넬위 도막방수를 한 후 미장을18-22m/m로 한다.

- 미장면에 다양한 칼라의 파타일을 부착시 예술적감각의 전문가가

작업을  하여 예술적 형상의 어름치가 되어야 한다.

- 하부에는 기초를 하고 그위에 레일을 설치한 후 객차를 설치한다.

- 어름치객차 주변에는 연못지름15m와 지름23m의 호박돌 깔기를

한다.

- 연못에는 원형분수 3단분수로 콤푸터콘트럴작동으로 한다.

- 어름치객차 연결통로는 기초후 H-형강200*200*8*12기둥과

ㄷ형강 200*90*8*13,5로 하고 상부측벽은 H-형강100*100*6*8로

한다.

- 바닥은 테크프레이트1,6T와 조이스트-각파이프100*50으로 한다.

- 내부에는 인슈레이션 충전하고 THK18m/m합판위 지정P-타일

마감한다.

- 지붕은 와이어판넬 구체제작 도막방수후 파타일 마감한다.

- 통로 실내 천정은 미장후 V.P마감한다.

- 외부 계단은 ㄷ 형강 250*90*9*13로 설치하고 그위에 방부목

270*50으로 깔기 한다.

- 계단손잡이는 평철50*9로 한다.

- 케노피는 강화유리12m/m로 한다.

- 내부싸인은 필요에 따라 지정된 장소에 부착한다.

- 식당외부 광장에는 메인싸인과 입구에는 출입구 싸인을 설치하고

연못주변에  어름치 형상에 관한 설명안내 싸인을 설치한다.

◦ 철거 개조

- 의자, 선반, 화장실벽체, 하부오물통, 변기, 세면기, 소변기, 바닥내

장판, 히타, 에어컨, 배선등을 철거한다.

- 철거한 재 조립품은 잘 관리하고 세척 가공후 재 부착한다.

◦ 설비 개조

- 수도 배관시 동파 방지를 위한 지하 동결선(1.5m) 이하로 매설하          고 지상노출 부위는 보온재를 사용하며 동결시 해동에 필요한 전          선이 설치 되어야 한다.

- 배수 배관 노출 부위는 보온재를 보강하여 신설될 정화조에 연결한

다.

- LPG 저장고는 1.2*0.6*1.5로 철재 제작하며 부식방지 도장을 하여

야 하고, 환기가 잘 되도록 그릴을 아래 위로 설치한다.

- 에어컨 실외기 설치시 배선카바를 설치하며 도장을 하여 미관에

지장이  없도록 한다.

- 정화조는 12m2/일 규격으로 시공한다.

◦ 전기 개조

-  전기 인입선은 매설하며 분전반 계량기는 식당에 별도로 설치한다.

-  전기증설은 시공업체에 포함한다.

-  식당에 TV21",AMP,CDPLAYER,DVD+VTR,SPEAKER,를 고정

하고 모든기기의 작동이 되도록 설치한다.

- 전기 개조 부품은 KS품으로 사용하며 배관시 기존 배관으로 최대

한 활용하여 노출이 없도록 한다.

- 냉난방기는 냉방기전용2대, 석유식 냉난방기 2대를 설치한다.

- 전화선은 3회선이상 설치한다.

◦ 바닥 개조

- 파손된 부위는 철거한 후 철판 및 보온재 합판등은 보강하고 그위

에 지정색 바닥재를 마감한다.

- 주방 바닥은 방수 처리에 완벽을 기하여 차제에 누수가 없도록 한

다.  (벽, 바닥, 자기질타일 마감)

- 승강대 입구 문을 고정하고 계단 및 화장실 철거 부위 기타 위치에

철판 3t를 사용하여 용접 마감한다.

◦ 벽체 개조

- 기존 내장판을 철거하고 배선 및 보양을 한 후 석고보드 2장을 부

착후 지정색 도장등으로 마감한다.

- 벽면에는 중간몰딩을 아메리카나 매뉴얼에 준한 장식을한다.

- 창문은 푸로젝트창으로 하고 롤방충망을 설치한다.

- 커텐은 천으로 제작설치하며 다만통로 커텐은 롤커텐으로 한다.

◦ 천정 개조

- 식당 써비스룸 홀 천정은 간접 조명 BOX를 설치한다.

- 지붕 에어콘 철거부위는 3T철판으로 완전용접후 광명단 2회 도장

후 우레탄 도장한다.

◦ 조명 개조

- 식당에 자연 채광과 실내 조명의 조화를 고려한 조명 기구를 부착

한다.

- 조명 기구는 KS품으로 하며 벽등 부착시 내부 보강을 하여야 한

다.

◦ 가구 개조

- 식당싸이드 테이블은 인조대리석으로 한다.

- 테이블, 의자는 아메리카나 매뉴얼에 준한 가구로 한다.

- 식당 카운터 하부는 목재로 제작하고 상부는 인조 대리석 지정색으

로 전면 아메리카나 매뉴얼에 준한다.

- 칸막이는 12m/m 칼라 강화 유리로 하고 후렘은 스텐레스 경면

으로 스텐 부라켙을 사용 설치한다.

◦ 집기 개조

- 주방 집기는 아메리카나 햄버거 집기를 설치한다.

- 주방 작업대 및 싱크는 스텐레스 1.2m/m 자재를 사용 제작한다.

- 식당에는 세면대 2개소 를 설치하며 비누대, 수건걸이등을 설치

한다.

6. 성과품(준공계)제출

과업 수행자는 열차 개조 전 후의 공정 사진을 촬영한 사진첩 3부

가 포함된 준공계를 감독관을 경유하여 정선군에 제출한다.

7. 검사 및 준공

◦ 겉 모양은 미려하고 유해한흠, 변형, 부풀음, 파손등이 없어야 한다.

◦ 개조 부위의 전기장치, 오디오, 기타 모든 설비의 성능이 정상적으

로 작동 되어야 한다.

◦ 겉 모양 및 성능 검사는 전수 검사를 시행하며 각항을 만족할 경우        사업비 완료된 것으로 한다.

◦ 준공으로부터 2년간 품질에 대한 보증을 하여야 한다. 단 사용자측

의 귀책사항인 경우에는 그러하지 아니한다.