사계절 응급차량(4륜 다목적 차량) 구입

『정선의 가치와 행복을 담는 혁신서비스 공기업』

시방서 및 규격서

2024. 11.

정선군시설관리공단

목    차

Ⅰ. 시방서

Ⅱ. 규격서

Ⅰ. 시방서

1. 적용범위

본 시방서 및 규격서는 정선군시설관리공단 사계절 응급차량(4륜 다목적 차량) 구입에 적용한다.

2. 규격사항

가. 본 물품의 품목별 규격은 별첨 규격서에 의한다.

나. 물품에 대한 임의해석은 불가하다.

3. 공급범위

가. 공급 장소 및 수량

번호	품 명	규 격	수량	납품장소
1	4륜 다목적 차량 (UTV)	규격서 참조	1대	정선군 가리왕산케이블카 (지정장소)
2	궤도 트랙	규격서 참조	1세트

나. 납품기한 및 납품조건

계약일로부터 30일 이내에 납품 완료하며 검수요청을 한다.

다. 검수요청

현장 납품 후 검수요청

라. 공급내역

1) 계약자는 본 계약서에 의한 본체, 예비품, 부속품, 소모품, 운반 등을 공급해야한다.

2) 시운전 및 교육

가) 취급설명서 및 정비지침서(국문) 각 2부

나) 시운전 점검표(국문) 각 2부

3) 제작사 발행 정품확인서 또는 보증서 제출

4) 납품되는 제품은 1년 이내 생산된 상품을 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있을 것

5) 규격의 내용 중 납품검사 시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내·외 공인기관의 시험성적서, 인증서 등을 납품 시 제출할 것

6) 납품되는 제품에 대한 제작사 또는 국내 공식대리점의 사후관리 증명서 필수 제출

마. 계약자는 발주처에서 지정한 장소에 납품하여 운행에 이상이 없도록 하여야 한다.

바. “정선군시설관리공단”의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품은 반드시 포함 납품할 것

1) 기타 물품운영에 필요한 제반사항

2) 납품 검수를 완료한 후에 “정선군시설관리공단”의 요청에 따라서 최소 1회 이상의 장비사용, 관리, 보관 유지 등에 관련된 교육을 실시해야 한다.(장소, 일정은 별도 협의 후 결정)

사. 안전검사를 필하고 안전검사증을 제출할 것

4. 기기 명칭 등의 표시

본 장비의 외함에는 제조자명, 제조년월일, 전화번호, 제조번호, 특성의 내용이 기입된 명판과 정선군시설관리공단 마크(크기 위치 등은 수요기관과 협의한 후에 결정할 것)를 부착하여야 한다.

5. 계약자의 책무

가. 본 물품은 우량 신품으로 별첨 “규격서” 동종 이상이어야 한다.

나. 본 물품은 외관상 유해한 흠, 변색, 비틀림 등 결함이 없어야 한다.

다. 도장, 도금이 필요한 물품은 도장 및 도금을 해야 하며 그 상태가 양호하여야 한다.

라. 물품의 효율적 사용에 필요한 구성품, 예비품 또는 부속공구 등은 본 계약에 포함된 것으로 하고 정상 동작상태 하에서 파손 또는 변형 없이 충분한 강도와 성능을 보장할 수 있어야 하며 공급된 기기 또는 자재가 시험에 합격하였다 하더라도 하자 등의 문제 발생 시에는 신속히 보완 및 수리하여야 한다.

마. 계약자는 본 물품을 납품함에 있어 꼭 필요한 부분이 누락 또는 생략 되었을 경우 이를 무상으로 보완하여야 하며, 납품 후 하자보증기간이 경과하더라도 제작상의 결함이 발생하였을 경우 “정선군시설관리공단”의 요구를 반영하여 부품 교환 또는 신품장비교체 등의 방법으로 시정 조치하여야 한다.

바. 물품 또는 물품 포장 외부에는 품질여부 등을 확인할 수 있는 문자가 표시되어 품질 확인이 가능해야 한다.

사. 본 물품 품명, 규격 등에 관한 의문 사항, 시정이 필요한 사항, 불확실한 사항에 대하여 공급자는 계약 전에 수요기관과 사전 협의 후 그 결과에 따른다.

6. 검사의 종류 및 방법

가. 외관검사 : 전수검사를 하며 외관상 유해한 흠 및 결함이 없어야 한다.

나. 수량검사 : 납품수량 전량(분할납품 불가)에 대하여 시행한다.

다. 성능검사 : 전수검사를 하며 동작상태가 양호하여야 한다.

라. 정선군시설관리공단은 계약의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 사용재료 및 제조공정 등 필요한 부분에 대하여 제작공장검사, 공인기관검사, 각종자료(자체성적서, 기타 성능확인을 위한 각종 데이터)의 제출 등 적절한 조치를 요구할 수 있으며 계약자는 이에 응하여야 한다.

7. 시험 및 검사의 판정

가. 제반 검사 및 시험은 계약자 부담으로 시행하여야 하며 모든 시험 및 검사는 성적서를 작성하여 제출하여야 한다.

나. 상기 검사를 시행하여 불합격 시에는 해당 제품을 전량 반품하고 이상이 없을 때에 합격한 것으로 한다.

8. 계약내용의 해석

가. 계약 후에는 “정선군시설관리공단”과 협의 후 지시에 따라야 한다.

나. 본 시방서 및 규격서, 계약서 등에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 물품계약 일반조건 등 관련 법규를 준용함을 원칙으로 한다.

다. 계약자는 본 규격서 등에 명시된 사항이 아니더라도 본 계약 물품의 기능 확인에 수반되는 사항 및 각종 검사에 소요되는 비용은 계약자의 비용으로 시행하여야 한다.

9. 공업소유권의 보호

계약자는 공급할 기자재가 특허를 받은 것이거나 기타 공업 소유권과 관련하여 권리를 보호받도록 되어있으면 이에 대한 책임을 준수하여야 하며 이와 관련하여 문제점 발생 시 책임은 계약자에게 있다.

10. 안전대책 및 교육의 책임

가. 계약자는 제품 인도 후 시운전 완료 시까지 제반 안전 대책을 수립하여 안전에 대비하여야 하며 모든 안전사고에 대한 책임은 계약자에게 있다.

나. 계약자는 “정선군시설관리공단”에서 요구 시 본 물품의 조작 및 유지관리에 필요한 운용교육을 무상으로 실시하여야 하며 교육시간은 필요하다고 인정하는 시간동안 하여야 한다.

다. 계약자는 기기의 운전정비 및 유지관리, 기술 지도에 필요한 사항 등  모든 제반경비는 공급처에서 부담한다.

11. 시운전

계약자는 제품을 “정선군시설관리공단”에 인도 후 시운전에 필요한 제반사항을 준비하고 점검표에 의하여 “정선군 북평면 가리왕산케이블카”에서 시운전을 실시하고 시운전 불합격 시 계약자는 즉각 결함부분을 시정하여 재 시운전을 시행하여야 한다.

12. 유지보수(A/S) 및 기술지원

가. 무상 유지보수 기간은 시스템 검수일로부터 1년으로 하고 필요시 예방점검을 실시하고 점검결과를 “정선군시설관리공단”에 제출한다.

나. 계약자는 무상유지 보수기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

13. 하자보증

본 물품의 보증기간은 검수완료일로부터 2년(보증금률은 계약금액의 5%)이며 보증기간 중 제작 설계 또는 재질의 결함으로 고장 파손이 되어 납품 물품이 사용상 하자가 있다고 판정될 경우 계약자는 무상으로 교체하거나 신속한 수리를 하여야 한다.

14. 납품장소 및 설치

계약자는 “정선군시설관리공단”이 지정한 장소에 납품하여야 한다.

Ⅱ. 규격서

물품(장비)명		4륜 다목적 차량(UTV)	수량	1대
사 용 용 도		설상 및 산간험로 등 진입 곤란 지역에서 작업자 운송 및 작업 기동력 확보
물품 구성		○ 4륜 다목적 차량(UTV) 본체 : 1EA
규격 및 성능		○ 행정 : 4행정 (4 STROKE) 트윈실린더 DOHC ○ 배기량 : 1000cc이상 ○ 최대마력(HP)/rpm : 105이상 / 6000이상 ○ 크기 : 길이 3.9m x 폭 1.6m x 높이 1.9m 이상 ○ 구동방식 : 4륜/2륜 전/후 차동장치 선택 구동(필수) ○ 변속기 : 오토매틱 / 후진가능 ○ 연료탱크량 : １6L 이상 ○ 승차인원 : 6인 이상 ○ 색상 : 수요부서와 협의 ○ 파워스티어링(EPS) 감쇠력 블루투스 조절기능 포함(필수) ○ 블루투스 연동 시스템 ○ 전면에 윈치가 장착되어 있을 것 (유무선 통합) ○ 후면에 견인고리가 장착되어 있을 것
검사 및 시험	검 사	○ 수요기관 검사
	검사방법	○ 서류 및 물품검사 (제품 사양서와 비교 및 자체 시운전 검사 등)
시험방법		○ 시 운전
선택사양		○ 전면 양 측면 : 수요기관명(정선군시설관리공단) 부착
비고	인 증	○ 국내공식대리점(한국공식수입원)에서 발급한 보증서, 사후관리확약서 및 수입신고필증
	기타사항	○ A/S 2년 이상 보장하며 하자보수보증은 2년 이상일 것 ○ 정식수입원을 통해 공급된 제품으로 서비스센터에서 A/S가 가능할 것 ○ 납품일로부터 1년 이내 생산된 제품 납품 ○ 예비키 1개 추가 ○ 동등 성능 이상의 제품 납품은 가능하며, 장비의 성능입증은 계약상대자가 관계서류 등으로 입증 ○ 규격서에 명기되지 않은 사항 또는 불명확한 사항 등은 납품 전 수요기관과 협의 ○ 문제점 발생 시 구조 활동의 효율성과 지속성을 위하여 수요기관 요청에 따라 24시간 이내 장비를 입고 처리, 신속한 대응이 가능할 것

물품(장비)명		궤도 트랙	수량	1세트
사 용 용 도		경사로 설상 진입 곤란 지역에서 작업자 운송 및 작업 기동력 확보
물품 구성		○ 궤도 트랙 : 1세트
규격 및 성능		○ 다목적 차량(UTV)에 장착 가능한 제품 ○ 고무트랙 너비 : 29㎝ 이상 ○ 고무트랙 러그 높이 : 2.5㎝ 이상 ○ 궤도 트랙 장착 높이증가(평균) : 10.7㎝ 이상 ○ 궤도 트랙 유지 최대속도 : 2/3 ○ 구동 유형 : 내부 드라이브 방식
검사 및 시험	검 사	○ 수요기관 검사
	검사방법	○ 서류 및 물품검사 (제품 사양서와 비교 및 자체 시운전 검사 등)
시험방법		○ 시 운전
비고	인 증	○ 국내공식대리점(한국공식수입원)에서 발급한 보증서, 사후관리확약서 및 수입신고필증
	기타사항	○ A/S 2년 이상 보장하며 하자보수보증은 2년 이상일 것 ○ 정식수입원을 통해 공급된 제품으로 서비스센터에서 A/S가 가능할 것 ○ 납품일로부터 1년 이내 생산된 제품 납품 ○ 동등 성능 이상의 제품 납품은 가능하며, 장비의 성능입증은 계약상대자가 관계서류 등으로 입증 ○ 규격서에 명기되지 않은 사항 또는 불명확한 사항 등은 납품 전 수요기관과 협의 ○ 문제점 발생 시 구조 활동의 효율성과 지속성을 위하여 수요기관 요청에 따라 24시간 이내 장비를 입고 처리, 신속한 대응이 가능할 것