신동읍 도시경관 조성사업 기본및실시설계용역

과 업 지 시 서

2007.   5

신  동  읍

과 업 지 시 서

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업의 명칭 : 신동읍 도시경관 조성사업 기본및실시설계용역

2. 과업의 목적 : 강원도 특수시책인 아름다운강원도만들기사업의 일환

으로, 신동읍의 지역특색을 반영한 도시경관을 정비․조성하여, 쾌적

한 도시환경을 만들고 살기좋은 주거공간을 마련하기 위함.

3. 과업의 범위

가. 위   치 : 4지구

○ 1지구 : 정선군 신동읍 예미리 739-8번지(1,000㎡)

○ 2지구 : 정선군 신동읍 예미리 739-9번지외 11필지(1,448㎡)

○ 3지구 : 정선군 신동읍 방제리 209-13번지외 3필지(1,000㎡)

○ 4지구 : 정선군 신동읍 방제리 414-1번지외 1필지(893㎡)

나. 과업내용

○ 측량, 사업면적 확정 등 사업대상지 현황 조사

○ 지구별 도시경관 조성(개선) 기본설계

- 지역특성과 밀접하게 연관되는 조형물 및 시설물 설치(안)

- 주변 배후지역과 조화되는 공원조성 및 조경(안)

○ 기본설계를 바탕으로 상세(실시)설계 실시

4. 과업기간 : 착수일부터 50일

Ⅱ. 과업지시서

1. 일반사항

가. 본 과업지시서는 신동읍 도시경관 조성 및 개선을 위한 조사․설계

과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과

업은 이 지시서에 의하여 수행하여야 하고, 이에 규정되지 아니한

사항에 대하여는 관계법령 관련규정을 참고하여 발주자․수급자간

상호 협의하여 수행한다.

나. 수급자는 본 과업지시서에 의하여 과업을 성실히 수행하여야 한다.

다. 수급자는 계약체결후 3일이내에 착수계를 제출하여야 하며, 예정

공정표, 대리인계, 용역수행자 명단 및 이력, 보안각서 등 과업수행

에 필요한 제반 서류를 함께 제출하여야 한다.

라. 수급자는 용역 단계별로 또는 발주자의 요청이 있을때 수시로 과

업 진척상황을 보고하여야 하며, 보고방식은 서면보고를 원칙으로

하되, 여건을 고려하여 구두 등 다른 방식으로 할 수 있다.

마. 본 과업 수행을 위하여 투입된 기술인력은 과업기간중 임의로 교

체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 사전에 발주자의 승인

을 얻어야 한다.

바. 과업수행중 수급자의 기술인력이 과업수행에 부적당하다고 인정될

때에는 발주자는 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급자는 이에 따라야

한다.

사. 공사의 원활한 시행을 위하여 수급자는 각종 인․허가 신청서류를

작성하여 제출하여야 하며, 관계기관과의 업무협의가 필요할 때에는

사전에 협의에 철저를 기하고, 발주자의 요청시 필요한 업무협의자

료를 제출하여야 한다.

아. 본 과업을 수행함에 있어 수급자는 과업내용의 변경이나 조정이 필

요한 경우에는 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

자. 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이더라도 발주자가 추가 과업이

필요하다고 인정될 때에는 수급자는 이에 따라야 하며,  이에 소요

되는 경미한 비용은 수급자의 부담으로 한다.

차. 보안사항

1) 수급자는 본 용역과 관련하여 취득한 사항을 제3자에게 누설하여

서는 아니되며, 발주자가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야

한다.

2) 수급자는 과업수행에 따른 자체 보안대책을 수립하여 이를 철저

히 이행하여야 하고, 용역참여자 전원에 대한 보안각서를 연명으

로 작성하여 착수계와 함께 제출하여야 하며, 용역참여자의 변동

이 있을 때에도 또한 같다.

3) 수급자는 본 과업과 관련한 자료보관함을 별도로 비치하되, 대

외비와 일반자료 보관함으로 구분하고 책임자를 지정하여 관리

하여야 한다.

4) 모든 과업 성과품은 발주자의 승인없이 수급자가 소유하거나

임의 복사 또는 외부로 유출해서는 아니된다.

5) 수급자는 모든 과업폐기물을 반드시 소각 처리하여야 한다.

6) 보안사항 불이행으로 인하여 발생하는 모든 민․형사상 책임은

수급자가 진다.

타. 설계변경 및 과업기간 연장

1) 발주자는 다음과 같은 사항에 대하여 그 사유가 타당하다고 인정

될 때 과업금액, 과업범위 등을 조정할 수 있다.

○ 계획 변경으로 인하여 과업범위가 축소 또는 추가되었을 때

○ 발주자의 방침결정 또는 기타 중요한 변경요인이 발생한 경우

○ 기타 중요안 설계변경 요인의 발생으로 발주자와 수급자가 상호

협의한 경우

2) 천재지변 등 불가항력적인 사유 및 사회통념상 인정되는 부득이한

사유가 발생하여 예정과업기간이 지연될 경우 발주자의 승인을 얻

어 용역기간을 연장할 수 있다.

파. 계약의 해지 등

1) 다음과 같은 사항이 발생하였을 때에는 발주자는 계약의 해지 및

관련규정에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.

○ 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되는 등 계약기간내

용역을 완료할 능력이 없다고 판단될 때

○ 본 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업지침을 중대하게

위반하였을 때

○ 과업수행이 성실하지 못하거나 제반 발주자의 지시사항을

이행하지 않는 등 과업목적 달성이 어렵다고 판단될 때

○ 기타 수급자의 부주의 등으로 중대한 과실이 인정될 때

2. 세부사항

가. 기본설계

1) 지구별 현황조사 및 여건 분석

○ 대상지별로 사업조건 및 인근의 여건 조사

○ 현황측량 실시

2) 국내외 우수사례 조사

○ 도시경관 형성과 관련한 우수한 표본사례 수집 및 편집

3) 기본설계(안) 작성

○ 지구별 도시경관 조성 기본구상 입안

○ 지구별 사업면적 구획

○ 지역특색을 반영하고 신동읍의 미래를 구현할 수 있는

상징조형물 및 시설물의 설치방안 반영

○ 지구별 특징있는 공원 및 조경방안 시안 마련

○ 개략적인 공사비 산정 제시

4) 기본설계기간 : 착수일부터 15일이내

나. 실시설계

1) 기본설계를 바탕으로 상세설계 실시

2) 조사측량

○ 측량관계법 및 공공측량 관련규정에 의하여 실시

○ 발주자(감독공무원) 사전 협의 및 현장 입회하에 시행

○ 측량공정 : 수준측량, 현황측량, 종단측량, 횡단측량 등

3) 설계범위

○ 각 부문별 설계기준은 관련법령 및 제 규정에 의하여 설계

○ 토공설계

○ 조형물 설계

○ 공원에 설치하는 시설물 배치설계

○ 배수로 등 구조물 설계

○ 조경계획

○ 포장설계

○ 기타 발주자의 요청사항 및 수급자가 필요하다고 판단되는

사항

4) 설계기준

○ 각 분야별 관계법령 및 일반․특별 시방 관련규정

○ 2007년도 상반기 시중노임 단가

○ 2007년도 조달청 물가조사 단가

○ 2007년도 시중 물가지 및 견적가

○ 기타사항 : 발주자와 사전 협의

5) 설계도서 작성

○ 발주자와 미리 협의하여 착수(규격, 작성체계 등)

○ 설계도면

○ 설계예산서

○ 시방서

6) 실시설계기간 : 착수일부터 50일이내

○ 본 용역 과업수행후 설계내용의 보완을 위하여 모든 성과품은

인쇄전에 발주자의 승인을 득한후 인쇄작업을 실시하여야 한

다.(착수일부터 45일이내)

Ⅲ. 성과품 납품

1. 설계도면 5부

- 위치도, 종합계획도, 시설물 배치도, 조경식재 계획도 등

2. 설계예산서 5부

- 설명서, 시방서, 단가산출서, 수량산출서 등

3. 조사 측량자료 일체

4. 설계도면 및 설계예산서가 수록된 CD

5. 각종 인․허가 서류 및 유관기관 업무협의자료

※ 기본설계(안) : 착수일부터 15일이내