2025년 통합방범 무인경비 및 근태관리시스템 운영 용역

『정선의 가치와 행복을 담는 혁신서비스 공기업』

과 업 지 시 서

2024. 12.

정선군시설관리공단

Ⅰ. 개    요

1. 용 역 명 : 정선군시설관리공단 통합방범 무인경비 및 근태관리시스템 운영 용역

2. 목    적

가. 불법 침입자 감지 및 보안 시설물의 기술적 관리

나. 각 사무실 출입통제 시스템 운영유지 및 정선군시설관리공단의 무인경비 용역수행으로 화재예방, 설비․비품 도난 및 손상방지, 불법 무단침입 방지 등 시설보안 업무의 효율성을 향상하고, 직원 근태시스템의 연계로 직원 복무를 효율적으로 관리하기 위함

3. 용역 내용

가. 무인경비시스템(장비) 설치 : 계약상대자 부담

※ 기존업체가 선정 될 시에도 새로운 장비로 교체(현 장비 노후)

나. 무인경비시스템 관리․운영

다. 건물 내․외부 CCTV 설비와 무인경비시스템을 연계하여 모니터링 가능 하도록 감시체계 구축

라. 경비대상 시설물의 도난 및 화재 방지

마. 출입문, 창문 등 침입 가능지역 감지기 설치하여 침입감시 업무

바. 외부인 침입 징후 시 현장 출동 / 확인 및 상황보고

사. 화재 이상 통보 서비스 및 출동대처 비상연락

아. 비상통보 및 비상출동(비상발생 후 출동요원 25분 이내 도착)

자. 정전 등 이상발생 시 비상연락

차. 기타 “발주처”가 요구하는 사항

4. 용역 기간 : 2025. 1. 1. ～ 2025. 12. 31.(12개월)

(기존업체 낙찰시): 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

(업체변경 낙찰시): 착수일로부터 2025. 12. 31.까지(시설경비 설치 기간반영)

5. 과업 범위 : 정선군시설관리공단 청사 등 30개소

가. 시설명 및 위치

연번	시설명	위치	비고
1	공단청사	정선군 정선읍 애산로 60
2	화암관광지	정선군 화암면 화암동굴길 12-1
3	화암약수	정선군 화암면 화암면 약수길 1328
4	화암동굴	정선군 화암면 화암동굴길 12-1
5	화암공원	정선군 화암면 화암동굴길 12-1
6	화암동굴모노레일	정선군 화암면 화암동굴길 12-1
7	종합경기장	정선군 정선읍 애산로 60
8	실내체육관	정선군 정선읍 애산로 60
9	정선골프연습장	정선군 정선읍 애산로 60
10	국민체육센터	정선군 정선읍 녹송4길 51
11	농민문화체육센터	정선군 임계면 서동로 4581
12	고한생활체육공원	정선군 고한읍 고토일길 58-18
13	민둥산문화체육센터	정선군 남면 무릉1로 36
14	도사곡휴양림	정선군 사북읍 지장천로 436-27
15	고한모노레일	정선군 고한읍 고한리
16	타임캡슐공원	정선군 신동읍 엽기소나무길 518-23
17	회동솔향캠핑장	정선군 정선읍 가리왕산로 570-5
18	동강전망자연휴양림	정선군 신동읍 고성리 산17
19	동강생태체험학습장	정선군 정선읍 동강로 2908
20	목재문화체험장	정선군 정선읍 광하리 16-6
21	벅스랜드	정선군 여량면 노추산로 745
22	하늘공원	정선군 여량면 서동로 3867-26
23	하늘터	정선군 사북읍 소금강로 3500-34
24	임계목욕탕	정선군 임계면 서동로 4584
25	여량목욕탕	정선군 여량면 아우라지길 24
26	북평목욕탕	정선군 북평면 북평중앙로 45
27	신동목욕탕	정선군 신동읍 예미1길 11
28	화암목욕탕	정선군 화암면 그림바위길 46-16
29	남면목욕탕	정선군 남면 별어곡1길 26
30	가리왕산 케이블카	정선군 북평면 중봉길 41-35

나. 시설별 용역 세부내역

연번	시설명	방범	근태관리	출입관리	화재통보	CCTV	AED
	합 계	30	25	38	9	200	6
1	공단청사	1	1	1	·	3	·
2	화암관광지	1	1	1	·	16	·
3	화암약수	1	1	1	·	14	1
4	화암동굴	2	·	·	·	·	·
5	화암공원	3	·	3	1	11	·
6	화암동굴모노레일	1	·	1		17	·
7	종합경기장	1	·	1	1	·	·
8	실내체육관	1	1	1	1	·	·
9	정선골프연습장	1	1	·	1	·	·
10	국민체육센터	1	1	1	1	13	·
11	농민문화체육센터	·	1	1	·	7	·
12	고한생활체육공원	·	1	·	·	7	·
13	민둥산문화체육센터	·	1	·	·	·	·
14	도사곡휴양림	·	1	·	·	22	·
15	고한모노레일	2	1	2	·	11	·
16	타임캡슐공원	1	1	1	1	9	·
17	회동솔향캠핑장	1	1	1	·	13	1
18	동강전망자연휴양림	·	1	·	·	9	1
19	동강생태체험학습장	2	1	2	·	·	1
20	목재문화체험장	1	·	1	1	·	·
21	벅스랜드	1	1	1	·	7	·
22	하늘공원	1	1	1	1	16	1
23	하늘터	1	1	1	·	7	1
24	임계목욕탕	1	1	1	·	3	·
25	여량목욕탕	1	1	1	·	3	·
26	북평목욕탕	1	1	1	·	3	·
27	신동목욕탕	1	1	1	·	3	·
28	화암목욕탕	1	1	1	·	3	·
29	남면목욕탕	1	1	1	·	3	·
30	가리왕산 케이블카	1	1	11	1	·	·

※ 상기 시설 현황은 추가 및 변동될 수 있음.

6. 기초금액 : 총액 106,764,000원(부가가치세 포함)

○ 월 예상 용역료 : 8,897,000원 X 12개월

※ 용역대금은 실제 용역 개시일부터 정산하여 지급

7. 용역종류 : 경비용역

8. 용역수행 자격요건

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 시행규칙 제14조 규정에 의한 요건을 갖춘 업체

나. 경비업법 제4조의 규정에 의거 기계경비업 허가를 필한 자로, 비상상황  발생 시 경비업법 시행령 제7조에 따라 비상상황 발생장소에 25분 이내에 도착 가능한 본사 또는 지사(지점, 영업소)가 정선군에 등록된 업체

다. 경비업법 제16조의3의 규정에 의하여 출동차량은 주된 사무소를 관할하는 지방경찰청장에게 신고한 차량이어야 하며 신고차량은 영업소재지(정선군)에 배치 하여야 한다.

라. 경비업법 제18조제2항 규정에 의하여 관할 경찰관서(정선경찰서)에 경비원배치 신고를 한 업체이어야 한다.

마. 정보통신공사법 제14조 규정에 의한 정보통신공사업 허가를 받은 업체

바. 출입현황, 초과근무, 유연근무 등 직원 복무와 관련된 근태관리 프로그램과 정선군시설관리공단 행정정보시스템인 통합경영정보시스템(복무관리)과 연계가 가능한 업체

※ 기존업체에서 신규업체로 변경 시 용역 착수일로부터 30일 이내에 복무관리 연동 완료되어야 하고, 시스템 교체기간에 근태관리 공백기간이 없도록 기존업체와 협력해야함.

9. 용역수행 방법 등

가. 무인경비업체는(이하 "계약상대자"라 한다.) 경비업법 및 동법 시행령과 시행규칙에 의한 자격을 갖추어야 한다.

나. "계약상대자"는 과업수행을 위하여 업무에 필요한 기술과 인력, 장비를 보유하여 본 과업지시서에 따라 용역업무를 성실히 수행하여야 하며, 비상출동, 정기점검 등 필요시 근무인원을 투입한다.

다. 무인경비시스템 및 근태시스템은 용역 착수일로부터 30일 이내에 모든 설치를 완료하고, 시험운행 등 정상 작동 여부를 용역 감독부서에 서면 으로 통보하여야 하고 무인경비 가동상태로 유지하여야 한다.

라. 계약상대자의 업무 지연 또는 해태 등으로 용역 착수일 전까지 무인경비 시스템 등 정상적으로 작동되지 않거나, 구축 미완료시에는 계약일반조건서에 따라 계약을 해지 또는 해제 처리 한다.

마. 운영방법

○ 무인경비시스템에 의한 경비

1). 건물별 무인경비시스템용 카드리더기 및 자동잠금장치 출입제어시스템  설치 후 각 사무실별로 출입할 수 있도록 하고, 사원증(보안카드) 으로 각 사무실별 경비해제 할 수 있도록 하여야 한다.

2). 경비시각은 카드리더기가 설치된 사무실은 셋팅 시작부터 해제까지로 한다.

3). 경비대상 건물현관 주 출입문에 일정시간 자동 또는 수동으로 잠금  또는 풀림 장치가 가능하도록 하여야 한다.

4). 자체 전원장치를 설치하여 정전 시에도 무인경비시스템이 정상 가동  되도록 하여야 한다.

○ 당직실(상황실) 운영에 의한 경비

1). 경비대상 건물별, 실별 주장치 및 감지기 설치로 당직실 및 경비회사  상황실에서 침입자를 원격으로 감시할 수 있고 사고발생 시 즉각 처리한 뒤 그 사항을 당직사령에게 즉시 보고하여야 한다.

2). 건물 내 화재 수신반 등 감지기 설치로 각종 설비를 원격으로 감시하여   사고발생 예방 및 사고처리를 할 수 있어야 한다.

10. 보안준수

가. 계약상대자는 본 계약과 관련하여 용역관련 일반 현황 및 안내, 제안서를포함한 모든 문서에 대해 대외유포를 금지하여야 한다.

나. 본 용역과 관련하여 취득한 모든 정보와 개인정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 아니 된다.

다. 계약상대자는 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민․형사상 책임 및 그에 따른 유․무형의 손해를 배상하여야 한다.

11. 계약 특수 조건

제1조 (목적)

본 과업지시서는 “정선군시설관리공단(이하 "발주처"라 한다)과 무인경비업체(이하 "계약상대자"라 한다) 간 효율적인 업무추진을 위하여 "발주처"와 "계약상대자" 의 권리 및 의무사항을 상호 신의성실의 원칙에 따라 이를 성실히 이행함에 그 목적이 있으며, 이 계약서의 그 어떤 내용보다 최우선적으로 적용된다.

제2조 (계약기간)

본 용역의 계약기간은 본 과업지시서 용역개요에 명시된 용역기간       (기존업체 선정시 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.로 하며, 기존업체 변경시에는 착수일로부터 2025. 12. 31.)으로 하며, 계약기간 만료는 별도 통보(통지)를 필요로 하지 않는다.

제3조 (기밀유지)

① "발주처"와 "계약상대자"는 계약 체결 및 용역업무 수행과정에서 취득하는 상대방의 기밀사항을 제3자에게 누설해서는 아니 된다.

② 다음 사항의 경우에는 다른 법령에 보관 의무가 있는 경우를 제외하고 계약기간 만료 시 즉시 폐기하여야 한다.

1. 정선군시설관리공단 과업범위에 해당하는 각 건물별 도면

2. 출입카드용 사원증 관련 자료 및 전화번호 등 개인정보 일체

3. 기타 무인경비용역 수행과 관련하여 알게 된 정보 일체

제4조 (권리ㆍ의무의 양도 금지)

"계약상대자"는 "발주처"의 사전 서면 동의 없이 이 계약상 권리나 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제5조 (확인 및 긴급대처)

"계약상대자" 는 관제설비에 의해 경비시설물의 사고 유무를 계속 확인·감시하고 사고가 발생하였을 때에는 제공업무내용에 따라 모든 조치를 신속하게 취하여야 한다.

제6조 (사고통보)

"계약상대자" 는 대상물에 사고가 발생하였을 때에는 지체없이 사고의 상세한 사항을 우선 유선으로 통보하고 24시간 이내에 서면으로 "발주처"에게 통보하여야 한다.

제7조 (계약의 해지·종료 등)

① "발주처"와 “계약상대자”는 24시간 지속되어야 하는 정선군시설관리공단 시설 무인경비용역의 중요성을 충분히 인식하며 다음의 경우에는 계약 해지(해제) 하는데 아무런 이의를 제기하지 않는다.

1. "발주처"가 업무개시를 하도록 정한 시기까지 "계약상대자"가 업무를 개시하지 아니하는 경우 "발주처"는 즉시 계약을 해지(해제)할 수 있다.

2. "발주처"가 "계약상대자"의 계약서상 의무 이행을 독촉하였음에도 불구하고 "계약상대자"가 정당한 사유 없이 이행하지 아니하였을 경우 "발주처"는 본계약을 즉시 해지·해제 할 수 있다.

3. "발주처"의 무인경비 기기 고장 수리 요청에 대해 "계약상대자"가 24시간 이내 수리가 불가능 하는 등 "계약상대자"의 업무수행 능력이 현저히 부족 하다고 판단하는 경우와 계약 의무를 "계약상대자"가 위반하는 경우에는 계약조건의 중대한 위반이라고 보고 이 계약을 즉시 해지 할 수 있다.

4. "계약상대자"가 설치시방서와 다른 기기를 설치하거나 또는 운영시방서에 명기된 사항을 위반하고도 "발주처"의 정당한 시정요구를 즉시 이행하지 않는 경우 "발주처"는 이 계약을 즉시 해지(해제)할 수 있다.

5. 계약기간 중 경비업법령에 따라 "계약상대자"의 기계경비업 면허가 취소 또는 정지된 때

6. "계약상대자"가 무인경비 시스템을 시공함에 있어 행정절차 및 소음, 분진등의 문제가 발생하여 수차례 민원이 발생하는 경우 즉시 해지 할 수 있다.

② 계약의 해지(해제), 만료 등의 경우 "계약상대자"는 신규 경비업체가 경비업무를 개시할 때 까지 경비업무를 성실히 수행하여야 하며 이에 필요한 경비는 월용역료를 일할 계산하여 지급한다.

③ 계약기간 만료 또는 계약의 해지(해제)에 따른 경비업체 변경 시에는  계약기간 만료일 이전에 "계약상대자"와 신규 경비업체가 상호 협력하여 기존 경비기기 철거 및 신규 경비기기 설치 등 경비업무 인수인계가 원활히 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 업체 간 이견 있을 시 "발주처" 가 중재하는 사항에 따른다.

④ "계약상대자"와 신규경비업체간 업무인수인계시에는 "계약상대자"는 즉시 업무 인수인계서를 작성(업무인수 범위, 인수인계시간, 인수인계자 기재, 업체 직인 날인)하여 "발주처"에게 제출하여야 한다.

⑤ 경비업체간 인수인계 기간 중에 일어나는 사고 및 손해배상에 관한 조항은 계약 도래전이라 할지라도 인수인계 시점(업체간 업무인수인계서 상의 인수인계시간 기준) 부터 인수받은 경비업체가 기존 계약업체의 계약서상의 손해배상 및 보상 책임을 진다.

제8조 (계약의 책임)

① “계약상대자”는 준공 전에 개선명령이행을 완료하지 못한 시설에 대하여 완료 시까지 관리책임을 진다.

② “계약상대자”는 용역을 수행하는 과정에서 부주의, 태만, 위약 등으로 인하여 직접적으로 발생되는 인적, 물적 손실에 대하여 책임을 진다.

③ “계약상대자”는 용역수행과정에서 종사자의 귀책사유로 발생하는 모든 사고에 대하여 민․형사 및 행정상의 모든 책임을 진다.

④ “계약상대자”는 “과업지시서”에 명시한 용역의 의무를 다하지 못하여 발생하는 법적행정처분 및 민원발생 시 책임을 지고 이의 해소를 위한 관련조치를 수행하여야 한다.

제9조 (월 용역료 지급)

① "계약상대자" 는 매월 “발주처”에게 월정용역료를 청구하고 , "발주처"는 계약 시 "계약상대자"가 지정하는 "계약상대자" 명의의 계좌로 입금한다.

② 월정용역료는 계약금액을 계약기간 개월 수로 나눈 금액으로 한다.

③ 1개월 미만의 계약료는 일할로 계산하며, 당해 월의 일수에 관계없이 1개월은 30일로 한다.

④ "계약상대자"가 정당한 사유없이 긴급대처 업무를 이행하지 않거나 지체한 경우에는 미이행 건수 1회를 1일로 간주하여 월용역료에서 감액하여 지급할 수 있다.

제10조 (하도급) ① 본 계약은 하도급을 금지한다.

제11조 (기기의 설치, 관리, 보수점검 및 추가설치 등)

① "계약상대자"는 무인경비업무에 필요한 기기를 "발주처"에게 무상설치하고 정기적으로 점검·보수하여 무인경비업무에 이상이 없도록 한다.

② 경비대상물에 대하여 "계약상대자“는 경비계획에 따른 설계도면을 작성하고 "발주처"의 확인(승인)후에 경비와 관련된 각종 기기를 설치한다. 또한 용역의 수행과 관련된 장비설치 및 수리내역 등 일체의 사항을 기록 보관하여야 하며 "발주처"의 요구가 있을 시 즉시 제출하여야 한다.

③ "발주처"가 경비업무의 효율화를 위해 추가 기기의 설치가 필요하다고 판단하거나 설치 기기의 장소 이동이 필요하다고 판단할 경우 "계약상대자"는 "발주처"와 협의하여 기기를 설치(이동 설치) 하여야 하며, 추가 설치에 필요한 비용은 별도 협의하여 진행한다.

④ 셋팅 후 감시구역 내에 화재발생경보 시 즉시 인근 소방서 및 “발주처(당직근무자 등)”에게 화재발생 통보를 함과 동시에 출동하여 화재발생 유무를 확인한 후 진압에 전력을 다하여야 한다.

⑤ "계약상대자"는 각종 설치기기의 정상작동 여부를 월1회 이상 점검하고 점검 확인서를 월용역료 지급 신청서류와 함께 “발주처(경영지원팀)”에 제출하여야하며, 점검 등 미비로 발생하는 사고 등에 대한 민․형사상의 모든 책임은 "계약상대자"가 진다.

⑥ "발주처"의 필요에 따라 기기상태 점검 및 긴급출동 시간 점검 등을 위한 출동 요청이 있을 경우 "계약상대자"는 즉시 이에 응하여야 하고, 시간이 지체되거나 출동 서비스 등이 불량한 경우에는 계약조건의 중대한 위반으로 계약의 해지 사유가 된다.

⑦ 계약의 만료·해제·해지에 따른 각종 기기의 철거는 "계약상대자"의 부담으로 하고 "발주처"가 지정한 기간 내에 "계약상대자"가 기기를 철거하지 않는 경우 "발주처"는 임의로 기기를 철거하고 그 철거비용을 "계약상대자"에게 청구한다. 이 경우 "계약상대자"는 철거된 기기의 배상 등을 "발주처"에게 요구할 수 없으며, 철거 후 30일이 지난 후에도 "계약상대자"가 기기 등을 수령하지 않을 경우 "발주처"의 폐기 처분에 동의한 것으로 본다.

제12조(시스템 Up-Grade)

① 정선군시설관리공단에 구축한 무인경비시스템의 기기, 감지기, 기타 상황실 장비 등 Up-Grade가 필요할 경우 및 공단에서 Up-Grade를 요청 할 경우 1개월 이내에 "계약상대자"의 부담으로 처리하며

② 시스템 Up-Grade을 위해 필요한 설치비는 무상으로 한다.

제13조(업체변경에 따른 시설장비철거 및 비용)

① 계약의 해지 또는 계약기간 종료로 "발주처"가 새로운 용역업체와 계약을 체결한 경우, "계약상대자"는 새로운 용역업체가 시설교체 공사를 마치고 용역을 개시한 후, 기존의 경비시설 일체를 자기부담으로 조속히 철거하여야 한다. 다만, "발주처"의 잘  못으로 계약이 해지되었을 때에는 철거비용을 "발주처"가 부담한다.

② "계약상대자"는 새로운 용역업체의 시설교체 공사에 협조할 필요가 있을 경우 적극 협조하여야 한다.

제14조(관제설비)

"계약상대자"는 이상정보를 수신하는 기계설비 및 기타 필요한 시설을 "발주처"가 제공한 장소에 관제본부를 설치하여 운용하여야 한다.

제15조 (보험가입)

① "계약상대자"는 "계약상대자"의 귀책사유로 인하여 경비대상물에 사고가 발생한 때에는 "발주처"의 손해에 관하여 제2항의 책임보험 한도에서 배상책임을 지며, 보험금 또는 "계약상대자"의 비용으로써 "발주처"에 발생한 손해를 배상한다.

② "계약상대자"는 "발주처"의 손해배상을 위해 영업배상책임보험에 5억원(대인 2억원, 대물 3억원) 이상, 특별배상보험(24시간 강도·절도 및 파손, 현금포함) 또는 이에 준하는 보험(5천만원)에 가입하여야 하며 보험가입증서 사본 1부를 계약 시 계약부서에 제출하여야 한다.

제16조 (손해배상)

① 서비스 제공기간 중 "계약상대자"의 고의나 과실로 인해 경비대상 등에 손해가 발생한 경우에는 시스템 경비구역에 대하여 보험을 적용하여 그 손해를 전액 배상한다.

② "발주처"의 손해액이 발생할 경우 감정기관 등을 통하거나 또는 자체  산정한 손실액을 청구하고 "계약상대자"는 이에 대해 청구액을 접수한 날로부터  30일 이내 손해배상액을 전액 배상한다.

제17조 (영업정지 시 등의 조치)

"계약상대자"는 경비업(기계경비업)의 휴․폐업 및 영업정지 등 용역을 수행하지 못할 사항이 발생 시 경비용역의 공백이 발생하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 이와 관련된 사항을 즉시 "발주처"에게 유선 및 문서로 통보하고 협의하여야 한다.

제18조(특수조항) ①최신경비시설 교체 소요비용과 통합상황실 설비 및 운영의 소요 비용은 "계약상대자"가 전적으로 부담한다.

제19조 (해석)

본 시스템설치 시 계약내용과 상이한 경우는 수요부서(경영지원팀)의 유권해석에 따라 시공함을 원칙으로 한다.

제20조(관할법원)

본 계약에 따른 분쟁 발생 시 소송의 필요가 있을 때에는 "발주처"의 주소지를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

12. 방범제공업무

가. 제공업무의 범위

"계약상대자"가 "발주처"에게 제공하는 방범․방호 제공업무는 대상물에 도난 및 기타 고의 또는 과실에 의한 불법행위의 예방 또는 조기발견과 사고의 확대 방지를 위한 업무로 한다.

나. 업무의 제공시간

"계약상대자"의 업무 제공시간은 관제상황실에서 "발주처"의 개별 시설물로부터 설치기기의 작동개시(이하 “세트”라 한다) 신호를 수신한 때부터   설치기기의 작동해제(이하 “해제”라 한다)를 수신하였을 때까지로 한다.

다. 긴급대처

① "계약상대자"는 경보기기에 의해 감지되는 이상 정보에 의거하여 업무를 제공하며 관제본부에서 이상 정보를 수신하면 지체없이 대처요원을 대상물에 긴급출동 시켜 이상 상태의 내용을 파악하여야 한다.

② 대상물에 대한 점검 시 필요한 경우 지체 없이 경찰 및 필요기관에   긴급출동을 의뢰함과 동시에 대처요원은 필요한 긴급조치를 취하    여야 하며, 정해진 순서에 따라 비상연락처에 연락하여야 한다.

라. 세트 상태점검

"계약상대자"는 통보 없이 약정시간이 지나도 "발주처"로부터 세트 신호가 수신되지 아니하면 대상물 내 또는 긴급연락처로 전화하여 사태를 확인하여야 한다. 그 결과 사고의 발생이라고 판단되거나, 또는 전화연락이 불가능할 때에는 "계약상대자"의 대처요원을 현장에 긴급 출동시켜 점검하여야 한다.

이때 "발주처"의 세트 미비로 인한 이상일 경우에는 "계약상대자"의 대처요원이 출입문․창문 등의 잠금 상태, 숨어있는 사람의 유무, 기타 이상 유무를 점검하여 이상이 없으면 설치기기를 세트하고 제공업무를 개시한다.

마. 카드관리

"계약상대자"는 "발주처"의 카드발급신청 의뢰 시 즉시 카드를 발급해주고 도난방지를 위하여 퇴직 및 카드 분실 시 담당부서와 협조하여 카드를 사용할 수 없도록 삭제하여야 하며, 도난발생 시 출입 자료를 요청하면 즉시 제공하여야 한다.

Ⅱ. 운영 시방서

1. 목적

본 시방서는 정선군시설관리공단과 경비용역회사 간 체결된 기본계약사항(계약서)에 언급되지 아니한 사항 또는 내용을 달리하는 사항에 대해 규정함을 목적으로 하며 과업지시서 내용의 한 부분을 이룬다.

2. 용어의 정의

회사와 계약을 체결한 계약주체 또는 계약대행부서를 "발주처"라 하고 계약에 의거 정선군시설관리공단에 통합경비 제공 책임이 있는 통합경비용역 회사를  "계약상대자"라 한다.

3. 의무

"계약상대자"는 "발주처" 의 각종 시설물과 재산을 보호하고, 도난 및 화재 등을 효과적으로 예방하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다.

4. 적용순위

본 시방서는 과업지시서의 한 부분으로 사용주가 경비용역회사와 체결한    어떤 계약사항(계약서)보다 우선한다.

5. 제공업무

"계약상대자"는 아래와 같이 업무를 제공하여야 한다.

가. 방범․방호 제공 업무

나. 화재․이상통보 제공 업무

다. 응급상황 발생 시 대비하는 사고예방활동 제공 업무

라. 직원 근태관리시스템 유지 관리

마. 정선군시설관리공단 방범 및 증거자료 확보를 위한 CCTV 관리․운영

6.  시스템 운영

가. 건물 내 실별 감지장치는 출입자 관리 및 무자격 침입자가 보안구역에     침입이 발생할 시에는 즉시 검출하여 당직실로 전달하고 관계기관에    침입통보를 할 수 있도록 한다.

나. 각 건물에 설치되어 있는 화재탐지설비에서 수신하여 상황실에서 원격으로   감시하도록 시스템을 구축해야 하며 신호수신시 조기진화를 위하여 최선을  다하여야 한다.

7. 계약기간 중 추가 설치

"계약상대자"는 용역계약 체결 이후 통합경비시스템을 추가 설치 할 필요가 발생할 경우 "발주처"의 승인 후 설치해야 하며 추가 설치분에 대한 설치비는 별도 협의하여 진행한다.

8. 당직실 운영

종합감시 및 제어 할 수 있는 상황실을 운영하여 소방서 및 경찰서 등과의   긴밀한 협조를 유지해야 하며, 정전으로 무인경비시스템의 정상 작동이 불가한   경우 전원장치를 설치하여 정전 시에도 무인경비시스템이 정상 가동되도록  하여야 한다.

9. 자료의 제출 및 보관

회사는 일별 이상신호가 발생된 모든 공간에 대하여 "발주처"의 요청이 있을 시 관련 자료를 즉시 제출하도록 한다.

10. 사고통보 및 처리

"계약상대자"는 사고발생 시 "발주처"에게 즉각 사고 보고를 하여야 하며 최초 보고 후 향후 처리계획과 처리 진행 중인 사항은 수시로 "발주처"에게 알려야 한다.

11. 신상정보의 목적 외 사용금지

"계약상대자"는 “발주처”가 카드관리를 위해 제출한 신상정보에 대해 어떤 경우에도 타목적으로 사용할 수 없으며 사용한 경우 계약 해지 사유가 된다.

12. 계약의 해지

"계약상대자"가 계약조항을 위반하였거나 용역업체로서 자격상실 또는 부적당하다고 "발주처"가 인정할 만한 사유가 발생하였을 때 계약을 해지할 수 있다.

13. 계약기간 연장

계약기간 만료에 따른 후속 경비업체 업무개시까지 계약기간 연장을        "발주처"가 요청할 경우, 정선군시설관리공단 보안의 중요성 등을 감안하여 "계약상대자"는 계약기간을 연장하여야 하며 이 기간에 대한 용역료 지급은 계약기간의 월 용역료 금액을 일할 계산한다.

14. 보안

① “계약상대자”는 본 계약과 관련하여 “발주처”로부터 취득한 공단의 기밀사항 및 개인정보를 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 이는 계약상대자의 유지보수 직원에 의한 기밀 누설도 포함한다.

② “계약상대자”의 무인경비시스템 관리용역업무로 인한 개인정보 침해를 방지하기 위해 개인정보보호법 제26조 및 시행령 제28조에 따라 필요한 조치를 취한다.

③ “계약상대자”는 개인정보의 처리, 개인정보의 처리제한, 개인정보의 안전한 관리 등을 위해 개인정보보호법 제15조~제25조, 제27조~제31조, 제33조~제38조, 제59조에 따라 개인정보처리자의 의무를 다하고 개인정보처리위탁 계약서(붙임-1)를 작성하여 제출한다.

④ “계약상대자”는 용역 업무를 처리하는 모든 인원에 대하여 보안각서 및 제반서류를 제출하여 하며, 대표자는 용역에 투입되는 인원 전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 한다.

⑤ 사업 수행업체는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료시 사업담당자의 입회하에 관련 자료를 완전 폐기 또는 반납 및 대표자 명의의 보안확약서를 제출하여야 한다.

⑥ 사업 수행업체는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 정선군시설관리공단에 제출해야 한다.

⑦ 본 사업의 수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 “계약상대자”가 부담한다.

15. 의견 조정

계약서상의 문구해석이 불일치되는 부분에 대하여는 "발주처"와 "계약상대자"의 협의에 따르되 협의에도 불구하고 일치하지 않을 경우에는 "발주처"의 해석에 따른다.

Ⅲ. 설치 시방서

1. 개요

본 시방서는 정선군시설관리공단 무인경비통합시스템을 가장 합리적이고 효율적으로 수행하기 위해 각 사업장에 적합한 최적의 시스템 구축에 필요한 모든 제반장비(기기)의 설치와 이후 정상적인 시스템 운영을 위한 유지보수업무에 필요한 사항을 정하는 지침으로 과업지시서의 한 부분이다.

1.1 시설 목적

1) 완벽한 방범체계를 구축하고 향후 확장성을 가질 수 있는 시스템을 기본사양으로 한다.

2) 무인경비시스템은 각 시설물의 외부환경(동과 동 구간 통신이상)에 의한  보안 노출 및 중단 없는 모니터링을 위하여 각 건물 및 사무실에 설치한  컨트롤러 또는 감지기와 경비회사의 모든 통신은 네트워크 LAN 또는  전용통신라인으로 구축하여야 한다.

1.2 시설대상 : 정선군시설관리공단 청사 등 30개소

1.3 구축 내용

1) 정선군시설관리공단 통합방범시스템(전자+영상+출입통제) 설치 및 운영

2) 각 건물 및 사무실에 설치되는 컨트롤러 또는 감지기의 모든 상황을   경비회사의 종합 관제센터에서 알 수 있도록 LAN무선, 공중회선,    전용회선 2중으로 구성한다.

3) 노후 선로 및 기기로 인한 보안사고 예방을 위해 현재 설치되어 있는 무인경비 관련 배선 및 각종 기기 전면 교체 및 성능 업그레이드

4) 무인경비시스템 관리 용역을 수행함에 있어 청사 방범 및 증거자료 확보를  위해 기존에 설치된 CCTV를 관리․운영해야 하며, 추가 설치 시 “발주처”와 “계약상대자”는 서로 협의하여 설치한다.

1.4 시스템 기준

1) 건물 내 방범/출입통제 운영은 365일 24시간 근무환경을 기준으로 한다.

2) 근무시간대의 모든 출입통제 장치는 이용자에게 불편을 주어서는 안 된다.

3) 모든 출입통제 장치는 스케줄에 의해 제어가 되어야 한다.

4) 모든 방범/출입통제 장치는 종합상황실의 운영 모니터 상에 그래픽            으로 표시되어야 하며 또한 원격으로 제어가 되어야 한다.

5) 모든 방범/출입통제 장치의 통신 상태를 운영 모니터 상에서 그래픽           으로 확인할 수 있어야 한다.

1.5 시스템 구성기준

1) 설치되는 모든 장비들은 별도의 강제 환기 장치 없이도 제 기능을 지속적으로 발휘해야 하며, 또한 모든 장비는 24시간 연속 작동에 문제가 없어야 한다.

2) 특정 하부 시스템이 동작 장애를 일으켜도 다른 하부 시스템 또는 메인시스템에 영향을 주지 않아야 한다.

3) 메인 시스템의 운영 PC에서 모든 방범 시설의 상태를 감시할 수 있어야 하며, 또한 직원 근태자료를 관리 운영할 수 있어야 한다.

4) 시스템 및 장비는 운영 및 유지보수에 있어 간편 용이하고 경제적이어야 한다.

5) 부품의 교체는 유지보수 매뉴얼의 최소 참조만으로 쉽게 이루어져야 한다.

6) 주변의 타 시스템으로부터 발생 가능한 간섭의 영향을 받지 않아야 한다.

7) 최소한의 시스템 변경만으로 확장이 가능해야 한다.

1.6 중앙관제

1) 전체 제어기에 대한 감시 및 제어

2) 각 기기에 대한 용도 및 시간별 운용 기록

3) 경보내역 실시간 모니터링

4) 메인 시스템에 의한 Data 관리 및 저장

5) 경보지역의 표시(건물 평면도 상에 표시)

6) 각종 Data검색을 통한 운영현황 파악

7) Time Schedule에 의한 경보 작동 및 해제

8) 방범/출입자에 대한 정보 검색 가능

9) 하부시스템의 회선장애, 단선, 기능장애 등의 이상내역이 모니터상의 평면도상에 표시

10) 운영자의 비밀번호, 업무처리 허용영역을 지정

11) 운영자가 임의로 그래픽 수정 및 작성 가능

12) 한글Display, 한글입력, 한글출력 기능

13) 입력된 Data, 각 장비의 작동현황, 사용횟수, 운영자, 기간별, 구분별로        모니터, 프린터로 출력

1.7 방범/출입통제

1) 출입 시 등록된 ID의 검색확인을 통한 출입문의 개방 및 폐쇄

2) 사전에 등록된 ID의 소지자에 한하여 방범/출입 허용

3) 지역별, 사용자별, 사용기간별 등에 따른 방범/출입등급 구분

4) 지정ID의 방범/출입등급 및 사용기능 제한

5) Time Schedule에 의한 출입시스템 운영 설정 및 제어

6) 사용자의 개인정보 등록, 검색, 변경 및 삭제

7) 개별, 지역별, 전체 출입문에 대해서 각각 제어가 가능

8) 비상 재해 시(화재 등) 출입통제 장치 자동 해제

9) 출입 상황에 따라 다양한 보고서 작성

10) 1개의 카드(공단사원증)로 방범/출입 수행

11) 카드는 권한별로 Master Card, 방범 Card, 출입전용 Card로 구분하며, 사무실

별 권한부여를 한다.

1.8 침입감시

1) 중요개소 및 취약지구에 설치된 센서에 의한 감시

2) 경보지역 및 센서의 동작상황을 모니터 상의 평면도에 표시

3) 출입문 개폐상태 표시 및 감시

1.9 메인 시스템 운영

1) 그래픽 화면 클릭을 통한 간편한 조작.

2) 사용이 편한 메뉴 선택 방식 채용.

3) 다른 작업 시에도 경보상황이 Display 되어 신속한 상황 대처.

4) CAD 도면을 그래픽 배경 화면으로 이용.

5) 경보 발생 시 그래픽 화면에 표시.

6) 시스템 운영 중 발생한 모든 내역은 DATA로 기록.

7) 수집된 모든 기록은 손쉽게 출력

8) 화재사고 발생 시 전체 출입문이 자동 개방

9) 정전 발생 시 정상 동작 되도록 배터리 내장(2시간용)

1.10 출입 통제 시스템 운영

1) 스케줄 예약

① 8일 운영모드 지정 월~ 금(평일), 토~일(주말), 공휴일, 특정일

② 시간 설정으로 카드리더의 작동 여부를 지정.

③ 시간 설정으로 LOCK장치 개폐 지정.

2) LOCAL 기기

① CONTROLLER는 배선, 배관이 용이한 통신구에 설치.

② CONTROLLER에 LOCK 장치를 하여 장비파손에 대비

1.11 통합방범시스템 구축기간 : 계약일로부터 14일 이내

2. 통합방범 메인 시스템

1) 카드리더

○ IC-RF카드리더는 무인경비시스템에서 방범 및 출입통제용 전기정을 제어하는 기기로서, 네트워크 LAN 또는 422/485통신을 하여 상위로는 전용회선 또는 공중회선을 통하여 경비회사의 종합관제센터와 통신을 한다.

2) 보조전원장치

○ 무인경비시스템의 부속기기에 동작전원을 공급하는 스위치 전원 장치이다. 정전 시에도 기기에 전원을 연속 공급할 수 있도록 배터리가 내장되어 있어야 하며,  자체적으로 배터리 시험기능과 그 외 표시 LED(액정화면)로서 정상동작 및 배터리 이상 유무를 판별 할 수 있어야 한다.

3) 비상램프(경광등)

○ 경광등은 ALRAM SYSTEM(방범시스템) 등 각종 경보 시스템 운용 중, 이상발생시 자동으로 점멸하여 긴급대처 요원이 현장을 용이하게 찾은 후 확인, 대처 할 수 있도록 유도 등의 목적으로 설치하는 기기이다.

○ 경광등 설치 시 외부에 취부 하여, 침입자의 사전파손을 고려하여 설치 외부 설치 불가능시 비상램프의 작동이 육안으로 확인 가능한 곳에 설치한다.

4) 자석감지기

○ 출입문에 설치되어 이상 발생시 RF(비접촉 근접식) 카드리더에 신호를 송신하는 감지기를 말하며, 자체극성 일치여부를 감지한다.

5) 열선감지기

○ 경비구역의 실내공간에 설치되어 이상발생시 로칼 컨트롤러에 신호를 송신하는 기기를 말한다.

6) 전기정(D/B, E/M)

○ 전기적으로 출입문을 잠금 및 해정하는 기기로서 전기의 입출력으로 구동하는 전자 잠금장치

7) 락 개폐기(퇴실버튼)

○ 락 개폐기는 락 컨트롤러에 신호를 전송하여 출입문이 제어되도록 하는 기기이다.

8) 화재감지기 연동

○ 화재발생시 각 건물에 설치된 화재수신반에서 경비업체 시스템에 화재신호를 보내어 관제센터에서 확인 및 긴급출동 조치할 수 있도록 함.

9) CCTV 운영

○ 200만 화소급의 IP카메라와 NVR 및 HUB 등의 기기로 구성되며, 많은카메라의 효율적인 감시를 위하여 지능형 영상감시 S/W와 접속하여 종합상황실의 Display장치에 표출하고 이벤트 발생 시 팝업 뷰어를 설치하여 편리하고 합리적인 영상감시 환경을 제공한다.

3. 공 사

3.1 배선공사

1) 어떤 CABLE도 중간연결을 해서는 안되며, CABLE의 단말 처리는 승인  된 것 이외 것은 사용할 수 없다.

2) 배선 공사 시 타배선과의 충분한 이격거리를 유지시킨다.

저압 옥내배선 : 100(절연전선) ~ 300(나선)mm 이상

고압 옥내배선 : 150(CABLE)mm 이상

3) 타배선에 절연관 또는 내화벽이 설치되어 직접 접촉이 없는 경우는 이격거리를 따르지 않아도 된다.

4) 전원CABLE과 CONTROL CABLE은 분리, 포설 하여야 한다. 600V이하          회로의 CABLE로서 각 CABLE의 절연이 600V급 이상이면, 같은              TRAY CONDUIT에 수용할 수 있다.

5) CABLE 설치 중 절연 피복의 손상이나 조임, 굴곡 등이 없도록 평활          하게 포설하고 설치 중 손상된 CABLE, 피복이 찢어진 CABLE은           사용할 수 없다.

6) 차폐층이 있는 모든 CABLE은 그 CABLE이 TERMINATION 처리되는          BOX 혹은 PANEL 등에서 확실하게 접지 한다.

7) 다른 시설물과 근접되었거나 기계적 혹은 물리적 손상을 입을 우려가 있는 장소의 CABLE은 공단 공사감독자가 필요하다고 인정되면 적합한         보호조치를 하여야 한다.

8) CABLE은 과열 지역이나 화재 발생의 우려가 있는 지역은 가능한            피하여 포설되어야 한다. 또한 어떤 화인 등으로 인하여 화재 발생시          화재의 확장 및 CABLE 보호를 위하여 방화 격벽등 기타 필요한 조치를          강구한다.

9) 모든 CABLE은 단말로부터 최소 1M이내에서 튼튼하게 지지되어야 하며, CABLE TERMINAL에 수직 하중을 받지 않도록 한다.

10) CABLE 삽입 후 실외나 습기가 있는 지역에 설치되는 케이블 말단은 습기가 침입하지 않도록 처리한다.

11) 설치된 CABLE은 현장용접 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 덮개를 덮는 등의 보호조치를 하여야 한다.

3.2 배관공사

1) 배관 공사 시 건물 등 구조물의 강도에 지장이 없도록 주의한다.

2) 배관의 분기점 및 루프의 시작점에는 사각 BOX를 사용한다.

3) 배관경로는 수평 및 수직배관을 원칙으로 한다. 즉 직각배관을 실시한다.

4) 배관경로가 수평방향으로 30m를 넘을 경우 중간에 JOINT BOX를 설치한다.

5) 배관은 미관 및 안전성을 고려하여 되도록이면 눈에 띄지 않게 배관을           하고, 특히 사람의 손이 닿지 않는 장소를 골라서 설치하고 견고하게          고정한다.

6) 외부 노출 배관로는 담장 구조물을 따라 설치하고 계단을 지날 때는          계단하부에 설치하고 견고하게 고정한다.

7) 외부에 설치되는 도급자재는 부식 방지를 위한 스테인레스 재질을 사용한다.(비스, BOX, 새들 등)

8) 배선의 접속은 BOX내에서 실시하며 접속부분은 반드시 방수처리를 한다.

9) 기존 시설물 훼손 시에는 즉시 원상복구 한다.

10) 신호선, DC 전원선은 동일 배관 내에 포설할 수 있다.

3.3 MOLD 배관공사

1) 천정면, 벽면에 포설하는 경우는 CORNER 부분을 따라 눈에 띄지            않도록 포설하며, 설치 후 변형이나 탈락되지 않도록 견고하게 취부한다.

2) 벽면 하단부로의 배관은 하지 않는다.

3) 고정용 나사는 접시머리나사를 사용하며 길이는 10mm 이상의 것을,          직경은 3.5mm 이상의 것을 사용해야 한다.

4) 취부면이 대리석, 타일 등 나사로 고정할 수 없는 곳은 실리콘계 접착제를 MOLD 양면 테이프와 병행하여 견고하게 취부한다.

5) MOLD의 나사 고정 간격은 MOLD 길이에 따라 다음과 같다.

① 60cm~100cm : MOLD 양단에서10cm의 위치와 전체 길이의 1/2           위치에 총 3개소에 나사로 고정시킨다.

② 60cm 미만 : MOLD 양단에서 10cm의 위치 총 2개소에 나사로            고정시킨다.

6) 절단면은 직각이 되도록 절단하고, 접합면은 틈사이가 벌어지는 곳이 없도록 하며, 굴곡부분의 가공 시는 절단면 각도를 45도 각도씩 절단하고 굴곡부분은 90도 각도가 되게 하여야 한다.

7) MOLD의 종단부분 처리는 기기 등의 배선이 나와 있지 않는 경우는 뚜껑 부분을 안쪽으로 구부려서 열려있는 부분을 막아 주어야 한다.

8) MOLD는 천정면, 벽면을 기준으로 수평, 수직으로 취부해야 한다.

9) MOLD를 연결할 때는 층이 지거나 어긋남이 없어야 한다.

10) MOLD의 색상은 취부면의 색조와 맞게 선정한다.

11) MOLD내 선로 접속 시 접속부가 겹치지 않도록 엇갈리게 포설한다.

3.4 기타

1) 본 시방서는 무인통합방범시스템 설치공사 전 과정에 적용된다.

본 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음 각 관례법규 및 참고문헌을 적용한다.       ① 전기통신법, 동법시행령 및 동법시행규칙

② 국내 전기설비 기준에 관한 규칙

③ KOREA INDUSTRIAL STANDARDS(KS 규격)

④ 산업 안전보건 관계법

⑤ 도면 또는 사양서와 적용법령, 규격 사이에 서로 다른 점이 있을 경우에는 반드시 사전에 “발주처”와 협의한다.

⑥ 서류 및 도면관리

“발주처”에서 제공한 도면, 시방서 및 자료 등은 본 공사 이외의 목적          으로 사용되어서는 안 되며 임의로 복사, 변경을 금하며 공사 완료            후에는 필히 반납한다.

2) 제출 서류 등

① 본 시스템에 설치되는 모든 제품은 수요부서 감독관에게 승인을 받은 후 시공하고 불합격한 제품 설치 시 제품을 반출하고 반드시 교체하여야 한다.

② 본 공사가 착공되면 본 장치에 관한 제작도서 및 관계도면을 수요부서 감독관에게 3부 제출하여야 한다.

③ 본 시스템 설치 시 계약내용과 상이한 경우는 수요부서의 유권해석에          따라 시공함을 원칙으로 한다.

④ 본 시스템설치 시 공법상 변경을 요하는 경우는 관계부서와 협의토록          해야 한다.

⑤ 본 공사 계약자는 시공 및 준공과정을 사진으로 촬영하여 준공 시 2부 를 제출해야 한다.

⑥ 경비 대상물에 대하여 시공자는 경비계획에 따른 설계 도면을 작성 제출 한 뒤 공사 감독자의 확인ㆍ승인 하에 기기를 설치한다.

Ⅳ. 근태관리시스템 구축 운영

1. 시스템 기준

가. 근태관리 운영은 365일 24시간 근무환경을 기준으로 한다.

나. 근무시간대의 모든 장치는 이용자에게 불편을 주어서는 안 된다.

2. 시스템 운영

가. 사전에 등록된 ID의 검색확인을 통한 출퇴근 기록이 가능하여야 한다.

나. 신호발생 현황을 화면에서 즉시 확인‧출력할 수 있고 원격 감시할 수 있도록 하여야 한다.

다. 이상신호 발생 시 관제센터에 이상 신호가 전송되어야 한다.

3. 시스템 관리

가. 지문, 안면, 정맥 인식 등 각종 방법 중 제일 효율적이고도 오류가 적은         최신 설비로 구축하여 근태관리 할 수 있도록 한다.

나. 통합경영정보시스템과 연동하여 공단청사 및 공단의 모든 사업장 전직원의 안정적‧연속적인 근태관리를 할 수 있도록 한다.

다. 필요에 의해 “발주처”에서 요구하는 곳에 초과근무에 필요한 근태리더기를 설치한다.

라. 운영프로그램

① “발주처”의 인사변동 시기에 직원들과 담당자의 불편을 최소화하여 변동 내역을 처리할 수 있도록 시간 협의 후 상주 근무 할 수 있도록 한다.

② 개인별, 부서별, 기간별 등 조건검색이 가능하며 검색결과를 Text, Excel로 출력할 수 있어야 한다.

③ 운영프로그램은 관리자가 관리하며 사용자등록, 삭제, 갱신이 가능하도록 하여야 한다.(사용자별 권한관리가 가능하여야 되며, 각 부서 관리자는 해당 부서의 현황 및 기타 보고서 출력이 가능하여야 한다.)

4. 사후관리

가. 건물 내에 부착된 기기의 수리, 이전, 교체 등과 프로그램의 업데이트 등은 계약 업체만이 할 수 있고, 업체는 설치일로부터 계약기간 동안 무상으로 해주어야 한다.

다만 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 유상으로 한다.

① 천재지변, 기타 불가항력에 의한 하자로 생긴 경우.

② 기기 이용자의 충격, 이전, 불량접속 등으로 인하여 훼손된 경우.

③ 기기 이용자의 분해, 개조, 수선 등이 고장의 직접원인이 되었을 경우.

④ 기타 “발주처”나 기기 이용자의 귀책 사유로 인한 경우.

나. 계약기간 동안 기기에 대한 A/S는 무상서비스 기준에 따른다.

5. 기 타 : 이 규정에 없는 것은 문서로 협의한다.

[붙임 1] 표준 개인정보처리위탁 계약서

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

정선군시설관리공단(이하 “발주처”라 한다)과 △△△(이하 “계약상대자”라 한다)는 “발주처”의 개인정보 처리업무를 “계약상대자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “발주처”가 개인정보처리업무를 “계약상대자”에게 위탁하고, “계약상대자”는 이를 승낙하여 “계약상대자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙,「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “계약상대자”는 계약이 정하는 바에 따라 (직원 근태관리 시스템 및 영상정보처리기기 유지보수) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

1. 근태 및 방범리더기 등록정보

2. 근태 기록 저장정보

3. 사업장 방범용 CCTV 영상정보

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 계약일 ~ 2025년 12월 31일

제5조 (재위탁 제한) ① “계약상대자”는 “발주처”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “발주처”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “계약상대자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “계약상대자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에  “발주처”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “계약상대자”는「개인정보 보호법」제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적․기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “계약상대자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “계약상대자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」시행령 제16조 및「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “발주처”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “계약상대자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “발주처”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “발주처”는 “계약상대자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황

2. 개인정보의 접근 또는 접속현황

3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자

4. 목적외 이용․제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “발주처”는 “계약상대자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “발주처”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 (2)회 “계약상대자”를 교육할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제3항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “발주처”는 “계약상대자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “계약상대자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “계약상대자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “발주처”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “계약상대자” 또는 “계약상대자”의 임직원 기타 “계약상대자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “계약상대자” 또는 “계약상대자”의 임직원 기타 “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “발주처” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “계약상대자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “발주처”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “발주처”는 이를 “계약상대자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “발주처”와 “계약상대자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20  .   .   .

발주처 주 소 : 기관(회사)명 : 대표자 성명 : (인)	계약상대자 주 소 : 기관(회사)명 : 대표자 성명 : (인)

[붙임 2] 보안각서

보 안 각 서

본인은   년   월   일 귀 기관과 2025년 정선군시설관리공단 통합방범

무인경비 및 근태관리시스템 운영 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수 할

것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을

이행할 것임은 물론 과업 수행 전에 과업 참여자 전원에 대하여 보안교육을

실시하고 보안각서를 징구하여 용역 시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 본 용역수행을 완료한 경우 사업수행상 취득한 누출금지 정보를

지체없이 폐기 또는 반납하여 외부 유출하지 않을 것임.

3. 본인은 물론 당사 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제점을

야기시켰을 경우 보안관계 제법규에 의거 처벌을 받음은 물론 회사에

대한 용역업의 제재, 부정당 업자의 입찰참가 제한 등 어떠한  제재조치를

취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

년     월     일

계약상대자

상 호 :

직 위 :

성 명 :           (인)

정선군시설관리공단 경리관 귀하

[붙임 3] 용역 참여직원 범죄경력 확인 입증서

용역 참여직원 범죄경력 확인 입증서

본인은 귀 기관과 계약한 2025년 정선군시설관리공단 통합방범 무인경비 및 근태관리시스템 운영 용역사업의 참여직원의 범죄경력을 확인하였으며, 범죄 관련 특이사항이 없음을 다음과 같이 입증합니다.

1. 본 업체(단체)는 모든 용역 참여직원의 범죄경력을 확인하였으며 범죄경력이 없음을 입증합니다. 또한 향후 용역 참여직원이 범죄를 저질렀을 경우 즉각적인 통보 등 관련 절차를 준수 하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 용역 참여직원이 범죄경력이 있거나 용역 참여 중 범죄를 저질러 보안사고 등 정선군시설관리공단에 피해가 발생할 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 부정당업자 등록 및 사업 참여 제한, 「국가 정보보안 기본지침」 등 관련 법규 및 정선군시설관리공단과 체결한 비밀유지계약서에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 사업에 참여하는 하도급 업체가 있을 경우 해당 직원에 대해서도 적용하며, 주사업자로서 이에 동일한 책임을 지겠습니다.

년     월     일

서약업체(단체) 대표

소        속 :

성        명 :                       (직인)

정선군시설관리공단 경리관 귀하